様式第１－２号

安全点検チェックリスト

組積造（れんが造・石造・コンクリートブロック造（鉄筋が入っていないもの））等の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 1.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の1／10以上ある | はい | いいえ |
| 3 | 控え壁 | 塀の長さ4.0m以下ごとに、壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| 6 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | はい | いいえ |

* 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択

補強コンクリートブロック造（鉄筋が入っているもの）の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2.0ｍを超える塀の場合、15cm以上 | はい | いいえ |
| 高さ2.0ｍ以下の塀の場合、10cm以上 | はい | いいえ |
| 3 | 鉄筋 | 壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | いいえ |
| 4 | 控え壁 | （高さ1.2ｍを超えるとき）塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1／5以上突出してある | はい | いいえ |
| 5 | 基礎 | （高さ1.2ｍを超えるとき）丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
| 7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない | はい | いいえ |

* 適合するかどうか判断ができない場合は「いいえ」を選択